迪环审〔2025〕1-4号
迪庆藏族自治州生态环境局关于《普朗铜矿北部矿段新增坑内溜破系统技改工程环境影响

报告表》的批复

云南迪庆有色金属有限责任公司：

你单位委托云南新世纪环境保护科学研究院有限公司编制的《普朗铜矿北部矿段新增坑内溜破系统技改工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和《关于审批普朗铜矿北部矿段新增坑内溜破系统技改工程环境影响报告表的请示》已收悉。经研究，批复如下：

一、项目基本情况

普朗铜矿北部矿段新增坑内溜破系统技改工程项目位于云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡格咱村普朗铜矿，项目代码：2506-533401-04-02-830005。在首采区北部矿段新增1个坑内溜破系统，服务年限约15年，建设内容主要包括新增一套设计矿石破碎能力为150×104  （t/a）的溜破系统、新增与现有胶带运输系统相衔接的矿石胶带运输系统、大件道和胶带联络道等工程。普朗铜矿设计开采能力为1250×104t/a，项目建成后能实现井下破碎系统双系列运行，不突破现有设计开采能力。项目总投资为19753万元，其中环保投资173.5万元，占总投资的0.88%。

根据《报告表》的评价结论及技术评审专家组意见，该工程建设符合国家产业政策、迪庆州生态环境分区管控要求，工程所在区域环境现状满足环境质量要求，工程建设不涉及生态保护红线、国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区。在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施后，项目实施产生的不利影响能够得到减缓和控制。我局同意该项目按照《报告表》中所述的地点、性质、规模、内容、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）严格落实水污染防治措施。施工期井下回水、运营期除尘废水及矿井涌水等废水经泵送至选矿厂井下回水处理站处理后作为选矿工艺用水，不得外排。生活污水依托现有生活污水处理站处理后，进入选厂加压泵房回水池，回用于选矿用水，不得外排。

（二）严格落实大气污染防治措施。加强施工期管理，掘进过程中采用湿式凿岩法作业防治扬尘，爆破作业后对现场进行洒水降尘，并使用通风机进行通风。运营期卸矿硐室内设置1台双流体微雾抑尘系统，坑内破碎硐室内设置1套塑烧板除尘器收尘系统，处理后的废气通过人行回风天井向上回至3700m回风水平后排出地表。在重型板式给矿机硐室、转运胶带输送机落料点处、与原有胶带运输系统搭接处设置座仓式塑烧板单机除尘器3台，处理后的废气通过3540m主运输胶带排出地表。3700回风平硐、3540m胶带运输平硐硐口无组织颗粒物排放浓度执行《铜、镍、钴工业大气污染物排放标准》（GB25467—2010）中表6“现有和新建企业边界大气污染物浓度限值”颗粒物监控浓度限值要求。

严格落实固体废物污染防治措施。施工期井巷掘进废石运出地表后规范堆放至矿山塌陷区进行综合利用。机械设备检修产生的废矿物油、废铅蓄电池集中收集送至3660工业场地危废暂存间暂存，并委托有资质的单位定期进行清运处理。生活垃圾依托现有生活垃圾收集设施收集后定期清运。
严格落实生态环境保护措施。坑下凿岩爆破过程中严格按照施工方案进行施工，爆破后及时进行支护作业，防止地表塌陷造成生态破坏。坑下掘进施工过程中产生的废石应及时清运，根据矿山地表塌陷区治理项目需要进行回填，避免破坏矿区内现有植被。做好施工人员环境保护教育和科普宣传工作，加强野生动植物保护意识，生态修复严禁引入外来物种。严格控制施工活动范围，不得对矿井外部生态环境进行破坏。根据施工进度加强对开采区地表岩移的观测，实时掌握地表岩移动态，发现裂缝、坍塌和滑坡等应及时进行处理，减轻对地表土地利用现状以及植被的影响。
严格落实噪声防护措施。合理安排施工作业时间，优先选用先进、低噪声的施工机械作业，对破碎机、通风机、空压机等产噪设备需安装减振装置。

严格落实地下水和土壤污染防治措施。定期对危险废物暂存间、卸矿硐室、破碎硐室、除尘硐室、皮带输送巷道、废矿物油和废铅蓄电池临时存放点等进行巡检，发现地面破损、开裂等异常情况要及时修复。应定期开展地下水环境跟踪监测。

严格落实环境风险防范措施。加强废矿物油、废铅蓄电池产生、收集和暂存过程管理，应采用专用设施进行收集，并及时转运至危险废物暂存间。废矿物油、废铅蓄电池在转运过程中应控制车速，防止危险废物遗撒至外环境。加强员工岗位培训，建立健全环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止发生突发环境事件。
三、严格落实环境保护主体责任

严格落实环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，将施工期环保措施纳入工程监理，确保各项环保措施落到实处，严格落实报告表中提出的环境保护和风险防范措施。运行期做好日常巡护工作。项目建设完成后及时更新排污许可证信息，自行组织开展环保设施竣工验收，公开相关信息，接受社会监督。

项目变化要求

项目若发生重大变动，须向我局重新报批环境影响评价文件。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核审批。

事中事后要求

你单位应在接到本批复后15个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复送至迪庆州生态环境局香格里拉分局，并按规定接受生态环境部门的日常监督检查。

请州生态环境保护综合行政执法支队、州生态环境局香格里拉分局负责组织该项目的日常监督管理。

其他要求

其他未经说明事宜严格按照现行法律法规、规章制度及政策和该报告表有关要求办理。

                       迪庆藏族自治州生态环境局
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